제품명 : DC-D3233RX-N (돔 네트워크 카메라)
1. 개요

DC-D3233RX-N은 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 2메가 고해상도 네트워크 돔형 IR카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, Micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 전동 가변 렌즈를 사용하여 외부에서 초점과 줌 조절이 가능하여 설치 및 사용편의성을 강화한 제품입니다.
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 전동 가변 초점 렌즈 (f=2.8-12mm, F1.6-2.7)

- 최대 2메가 해상도 및 실시간 60ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- Micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- PoE 지원

- Onvif 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3” CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080
- 렌즈 : 전동 가변 초점 렌즈 (f=2.8-12mm, F1.6-2.7)

    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
    - S/N 비 : 45dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
    - Day&Night : Yes (ICR)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- 외부 영상 출력 : 1 BNC

- IR가시거리 (LEDs) : 20m (6ea)
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T
    - 최대 프레임레이트 : 60ips : 1920x1080, 30ips : 1920x1080(WDR)
    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 오디오 압축방식 : G.726, G.711

    - 양방향 오디오 : Yes
    - 오디오 : 1 (Line in) / 1 (Line out)
    - 영상분석 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존 
- 동작온도 : -10°C~50°C
- 동작습도 : 0~90°C
    - 전원 : 12VDC, PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 7.5W

    - 외형 치수 : Ø140mm x 108mm
    - 중량 : 0.9kg
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