제품명 : DC-S3283WHX (네트워크 IR 스피드돔 카메라)
1. 개요

DC-S3283WHX는 30배 고배율 광학 줌렌즈를 탑재한 네크워크 메가픽셀 PTZ 카메라로서 H.265 압축방식을 지원하는 고화질 고성능 제품입니다. 초당 360도의 초고속 Pan/Tilt 속도를 지원하는 고성능 제품입니다. 움직임 감지부터 영상 분석 기능까지 원활한 감시 환경 구축을 위한 다양한 기능을 탑재하였으며, 쿼드 스트리밍의 안정적인 데이터 전송 및 PoE, micro SD(SDHC)메모리 지원 등 사용자 편의를 위한 각종 기능이 적용된 제품입니다.
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 광학 30배 줌렌즈 탑재 (f=4.3-129mm F1.6-5.0)

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- ONVIF, IK10, IP67 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3”CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080
    - 렌즈 : AF 줌 렌즈 (f=4.3-129mm, F1.6-5.0)
    - 최저조도 : 0.0001 Lux
    - S/N 비 : 45dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)
- Day & Night : Yes (ICR)
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T
    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 오디오 압축방식 : G.726, G.711

    - 양방향 오디오 : Yes
    - 오디오 : 1 (Line in) / 1 (Line out)
    - 이벤트 동작 : 움직임 감지, 얼굴 감지, 알람 입력, 탬퍼링 
- 내충격 대응 : IK10

    - 방진/ 방수 대응 : IP67, Heater
    - 동작온도 : -40~60°C
    - 전원 : 12VDC, 24VAC, PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 15.2W (Heater on)
    - 외형 치수 : Ø200mm x 199.5mm
    - 중량 : 2.45kg
    - 인증 : FCC, CE(50130-4), KC, UL
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