제품명 : DC-T3233HRX (네트워크 뷸렛형 IR 카메라)
1. 개요

DC-T3233HRX는 H.265 압축방식을 지원하는 2메가픽셀 고해상도 네트워크 IR카메라 로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라 입니다. 전동 가변 초점 렌즈를 적 용하여 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능하며 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공합니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능 합니다.
2. 기능 및 구성 
ㆍ H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG 
ㆍ Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송 
ㆍ 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.3 ~ 10mm, F1.3 ~ 2.5) 
ㆍ 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능) 
ㆍ 최대 10명 동시 접속 
ㆍ IK10, IP66 지원 
ㆍ IR LED 10EA, 야간 가시거리 30m 
ㆍ ONVIF 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3”CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0 (IR LED On) 
    - 렌즈 : 전동 가변 초점 렌즈 (f=3.3 ~ 10mm, F1.3 ~ 2.5) 
    - 신호대 잡음비 : 45dB

    - Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 전자셔터 : Auto / Manual (1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter (1~1/5, 1/7.5, 1/15)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 최대프레임레이트 : 1920 x 1080(60ips)
    - 네트워크 : RJ45 (10/100/1000 BASE-T)
    - 멀티스트리밍 : 쿼드 스트리밍
- 오디오 : 1 / 1
    - IR가시거리(LEDs) : 30 m (10 ea)
- 방진/방수 : IK10, IP66, Heater
    - 영상분석 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존
    - 동작온도 : -40~55°C
    - 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 8.64W

    - 치수 : Ø73.5mm x 308.5mm
    - 중량 : 1.17kg
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