제품명 : DC-T3C33HRX (뷸렛형 네트워크 카메라)

1. 개요

DC-T3C33HRX은 H.265 압축방식을 지원하는 12메가픽셀 고해상도 네트워크 IR 카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라 입니다. 전동 가변 초점 렌즈를 적용하여 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능하며 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공합니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능 합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 12메가 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 전동 가변 초점 렌즈 (f=4.5-10mm, F1.6-2.6)

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- IK10, IP67 지원

- IR LED 4EA, 야간 가시거리 50m

- ONVIF 지원
3. 제 원  

    - 이미지센서 : 1/1.7”CMOS, 12메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 4000x3000

    - 렌즈 : 전동 가변 초점 렌즈 (f=4.5-10mm, F1.6-2.6)
    - 화각 : [8M mode] Wide : 90.2º(H), 48.5º(V), 106.2º(D), Tele : 41.6º(H), 23.3º(V), 47.8º(D)
[12M mode] Wide : 94.6º(H), 68.5º(V), 125.2º(D), Tele : 43.4º(H), 32.4º(V), 54º(D)
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
    - S/N 비 : 49dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
- Day&Night : Yes (ICR)

- IR 가시거리(LEDs) : 50m (4ea)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG

    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T

    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 오디오 압축방식 : G.726, G.711

    - 양방향 오디오 : Yes
    - 오디오 : 1 (Line in) / 1 (Line out)
    - 이벤트 동작 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존

    - 동작온도 : -40~60°C
    - 내충격, 방진 /방수 대응 : IK10, IP67, Heater
    - 전원 : 12VDC, PoE(IEEE802.3at class 4)

    - 소비전력 및 중량: 19.2W, 2.7kg
    - 외형 치수 : Ø132.8mm x 132.8mm x 372.9mm
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