제품명 : IDC402B (41만화소 박스 카메라)
1. 개요 
IDC402B는 1/3인치 SONYSuper HAD CCD를 채용하였으며, 600TV본을 구현한 보급형 고화질 BOX카메라 입니다. Day& Night카메라로서 주야간 최적의 감시 환경을 제공합니다.
2. 기능 및 구성

ㆍ1/3" SONY Super HAD CCD

ㆍSuper High Resolution : 6000TV본

ㆍ최저조도 : 0.0001Lux

ㆍ한글 OSD 제어 기능

ㆍ역광보정 : BLC
ㆍ2D- DNR 기능내장

ㆍDay & Night 설정 기능

ㆍ동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  
촬상소자 : 1/3" SONY Super HAD 638 CCD, 41만
신호방식 : NTSC / 최대화소수: 811(H) x 508(V)
촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V) / 유효화소수: 768(H) x 494(V)
동기방식: Internal /수평해상도: 600TV본
최저조도: 0.0001 Lux @ F1.2 (Sens-up x258) Sens-up Auto / Off (x2~x258)
신호대잡음비: 53dB 이상
화이트밸런스: ATW / AWB / AWC → SET/Manual
비디오출력: CVBS : 1.0Vp-p 75ohm / 전자 셔터: Auto / Manual (1.60sec~1/100,000sec)
OSD: 한글 OSD / 역광보정: BLC / HSBLC / Off
3D-DNR: On (0~100 Level Selectable) / Off
AGC:  On / Off
Day&Night: Color / Auto
프라이버시존: On / Off (8 programmable zone)
렌즈: C & CS Mount (Lens Option) 사용전원: DC 12V, 0.5A (어댑터 포함)
동작온도: -10°C ~ +50° / 보관온도: -20°C ~ +60°C
크기 :58mm(W) x 52mm(H) x 123mm(D) / 중량: 300g
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