제품명 : IDC402D (41만화소 돔 카메라)
1. 개요

IDC402D는 1/3인치 SONY Super HAD CCD를 채용하였으며, 550TV본을 구현한 돔 형태의 Day & Night 실내용 카메라 입니다. 한글 OSD 메뉴를 적용하여 설치의 편리성을 극대화 하였으며, 아파트, 소형매장, 엘리베이터 등에 설치하여 최적의 감시환경을 구축할 수 있습니다.
2. 기능 및 구성

ㆍ1/3" SONY Super HAD CCD

ㆍSuper High Resolution : 550TV본

ㆍ3.6mm Fixed Board Lens

ㆍ최저조도 : 0.1 Lux

ㆍ한글 OSD 제어 기능

ㆍ자동 이득 조절 / 역광 보정 기능

ㆍDay & Night 설정 기능

ㆍ동작탐지, 특정 영역 감시설정 기능

ㆍ85mm 돔 사이즈
3. 제 원  
촬상소자 : 1/3" SONY Super HAD CCD, 41만
신호방식 : NTSC | 최대화소수: 811(H) x 508(V)
촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V) | 유효화소수: 768(H) x 494(V)
동기방식: Internal | 수평해상도: 550TV본
최저조도: 0. 1 Lux @ F1.2 (Sens-up x258) Sens-up Auto / Off (x2~x258)
신호대잡음비: 50dB 이상 
화이트밸런스: ATW (1,800°K~10,500°K) / AWB / Manual / Fixed
비디오출력: CVBS : 1.0Vp-p 75ohm | 전자 셔터: Auto / Manual (1/60sec~1/120,000sec)
OSD: 한글 OSD | 역광보정: On / Off /HSBLC (LEVEL Selectable)
AGC:  On / Off
Day&Night: On / Auto Selectable (Electrical)
렌즈: 3.6mm Fixed Board Lens
사용전원: DC 12V, 0.5A 
동작온도: -10°C ~ +50°
보관온도: -20°C ~ +60°C
크기 : 110mm(W) x 76mm(H), 85(Φ)
중량: 300g
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