제품명 : IDC402DR(W) (41만화소 돔 카메라)
1. 개요 

IDC402DR(W)는 41만 화소 SONY Super HAD CCD를 채용한 600TV본의 고해상도를 구현한 고성능 적외선 돔형 카메라입니다. 아파트, 대형 빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치의 편의성을 극대화한 한글 OSD 메뉴는 설치 환경에 따라 역광보정, 화이트 밸런스, 프라이버시 존, AGC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.

2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD, 41만 화소
•수평해상도 600TV본
•최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
•IR LED 18EA

•한글 OSD 지원
•역광보정 : BLC, HLC기능
•Day&Night 설정 기능
3. 제 원  

촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD, 41만화소
신호방식 NTSC | 최대화소수 811(H) x 508(V)

촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V) | 유효화소수 768(H) x 494(V)

동기방식 Internal | 수평해상도 600TV본
최저조도 0 Lux (IR LED On)
신호대잡음비 50dB이상 | 화이트밸런스 Auto

전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/100,000sec) / FLK

한글 OSD | 역광보정 On/Off | AGC On / Off

Day & Night Color / BW / Auto

프라이버시 존 On / Off

렌즈 4mm Fixed Lens

사용전원 DC12V, 1A 
크기 110mm(W) x 76mm(H), 85(Ø)

중량 300g
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