제품명 : IDC402M (아날로그 미니어쳐 카메라)
1. 개요

IDC402M은 1/3인치 SONY Super HAD CCD를 채용하여 500TV본을 구현한 고화질 미니어처 카메라 입니다. 초소형 크기로 ATM기기 내부 및 보안이 필요한 장비 내부에 설치가 적합하며, 전용 브라켓이 포함되어 있어 설치의 용이성을 강화한 제품입니다. 또한 0.0001Lux의 저조도 기능을 구현하였으며 BLC, Day&Night, 자동이득조절 기능을 통하여 주야간 선명한 화질을 실현하였습니다.
2. 기능 및 구성

ㆍ1/3" SONY Super HAD CCD

ㆍSuper High Resolution : 500TV본

ㆍ3.6mm Fixed Board Lens

ㆍ최저조도 : 0.0001 Lux

ㆍBLC 및 Day&Night 기능 지원.

ㆍ움직임 감지, 프라이버시 영역 설정 기능 지원

ㆍ전용 브라켓 내장으로 편리한 설치
3. 제 원  
촬상소자: 1/3" SONY Super HAD 638 CCD, 41만
신호방식: NTSC / 최대화소수: 811(H) x 508(V)
촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V) /유효화소수: 768(H) x 494(V)
동기방식: Internal  / 수평해상도: 500TV본

최저조도: 0.0001 Lux
신호대잡음비: 50dB / 비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm 
화이트밸런스: ATW/AWB → SET/Manual
전자 셔터 속도: Auto / FLK / Manual (1/60~1/100,000sec)
역광보정:  On / Off
AGC: On / Off
Day&Night(Color): Color / Auto
프라이버시 존: On / Off (최대 4개 영역)
사용전원: DC 12V, 0.5A
렌즈: 3.6mm Fixed Board Lens
동작온도: -10℃ ~ +50℃
보관온도: -20℃ ~ +60℃
크기: 34mm(W) x 34mm(H) x 19mm(D)
중량: 60g
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