제품명 : IDC407BR (41만화소 박스형 IR 카메라)
1. 개요

IDC407BR은 1/3인치 SONY Super HAD CCD를 채용하였으며, 600TV본을 구현한적외선 감시 카메라입니다. 36개의 IR LED와 6mm 고정렌즈를 채용하여 암흑상태 에서도, 피사체의 감지하고 식별해 내어 최적의 감시환경을 구축할 수 있습니다
2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD

•Super High Resolution : 600TV본

•6mm Fixed Board Lens

•Power IR LED 36EA

•최저조도 : 0Lux (IR LED ON
3. 제 원  
촬상소자: 1/3" SONY Super HAD CCD, 41만
신호방식: NTSC
최대화소수: 811(H) X 508(V)

촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

유효화소수: 768(H) X 494(V)

동기방식: Internal
수평해상도: 600TV본

최저조도: LED ON : 0 Lux
신호대잡음비: 50dB 이상
비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm 

전자 셔터 속도: Auto / Manual (1/60sec~1/100,000sec)
AGC: 켜짐(0~255 레벨조정) / 꺼짐
Day&Night(Color): Color / BW / Auto
프라이버시 존: On / Off (4 Programmable Zone)
사용전원: DC 12V, 1.5A (어댑터 포함)
렌즈: 6mm Fixed Board Lens
IR LED: 36EA (Φ10)
IR LED 가시거리: Indoor: 40M / Outdoor: 20M
IP 규격: IP66
동작온도: -10℃ ~ +50℃ | 보관온도: -20℃ ~ +60℃
크기: 81mm(W) x 72mm(H) x 175mm(D) | 중량: 700g
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