제품명 : IDC409BR (41만화소 박스형 IR 카메라)
1. 개요

IDC409BR는 1/3인치 SONY Super HAD CCD II를 채용하였으며, 600TV본을 구현한 IR 가변렌즈 카메라 입니다. 2.8~12mm 렌즈를 적용하여, 최적의 감시환경을 확보 할 수 있고 모니터 테스트 출력단자, 한글 OSD 메뉴를 적용하여 다양한 기능을보다 편리하게 사용할 수 있습니다. 또한 3DNR 기능을 통한 우수한 저조도 기능을 제공합니다.
2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD II

•Super High Resolution : 600TV본

•Auto Iris Varifocal Lens 2.8~12mm

•최저조도 : 0Lux(LED ON)

•한글 OSD 제어 기능

•역광보정 : BLC 기능

•3DNR 기능 내장

•Day & Night 설정 기능

•모니터 테스트 출력단자 내장

•동작탐지, 특정영역 감시설정 기능

•3축 설치 시스템
3. 제 원  
촬상소자: 1/3" SONY Super HAD CCD, 41만
신호방식: NTSC | 최대화소수: 811(H) X 508(V)

촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

유효화소수: 768(H) X 494(V) | 동기방식: Internal
수평해상도: 600TV본 | 역광보정 : BLC (Low, Middle, High)
최저조도: LED ON : 0 Lux | 화이트밸런스 : ATW / AWC → SET / AWB / Manual
신호대잡음비: 50dB 이상 | OSD : 한글 OSD
비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm | 전자 셔터 속도: Auto / Manual (1/60sec~1/120,000sec)
AGC: 켜짐(0~255 레벨조정) / 꺼짐 | Day&Night(Color): Color / BW / Auto
프라이버시 존: On / Off (4 Programmable Zone) | 사용전원: DC 12V, 1.5A (어댑터 포함)
렌즈: DC Auto Iris Varifocal Lens (2.8~12mm) | IR LED: 42EA (Φ10)
IR LED 가시거리: Indoor: 40M / Outdoor: 30M | IP 규격: IP66
동작온도: -10℃ ~ +50℃ | 보관온도: -20℃ ~ +60℃
크기: 81mm(W) x 72mm(H) x 175mm(D) | 중량: 1800g
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