제품명 : IDC410DE (41만 엘리베이터 돔 카메라)
1. 개요

IDC410DE는 41만 1/3인치 SONY Super HAD CCD를 채용하였으며, 550TV본을 구현하고, 외부충격 대응 및 방수 처리 된 반달 돔 카메라입니다. 엘리베이터, 소형 매장, 사무실 실내 등에 설치할 수 있으며 3축 돔 구조로 최적의 감시환경을 구축할 수 있습니다..
2. 기능 및 구성

ㆍ1/3'' SONY Super HAD CCD

ㆍSuper High Resolution : 550TV본

ㆍ3.6mm Fixed Board Lens

ㆍ최저조도 : 0.1Lux

ㆍ자동 이득 조절 / 역광보정 기능

ㆍDay & Night Auto

ㆍ3축 구조로 벽부 / 경사면 등 자유로운 설치

ㆍ고강도 재질, 방진 / 방수 규격 획득 (IP 66)

ㆍ엘리베이터 / 소형매장 / 사무실 실내용 / 이동용 차량
3. 제 원  
촬상소자 : 1/3" SONY Super HAD CCD, 41만
신호방식 : NTSC
최대화소수: 811(H) x 508(V)
촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
유효화소수: 768(H) x 494(V)
동기방식: Internal
수평해상도: 550TV본
최저조도: 0. 1 Lux @ F1.2 (Sens-up x258) Sens-up Auto / Off (x2~x258)
신호대잡음비: 50dB 이상 | 화이트밸런스: Auto
비디오출력: CVBS : 1.0Vp-p 75ohm | 전자 셔터: Auto (1/60sec~1/120,000sec)
OSD: 한글 OSD | 역광보정: On / Off / HSBLC (LEVEL Selectable)
AGC:  On / Off | Day&Night: Auto
렌즈: 3.6mm Fixed Board Lens
사용전원: DC 12V, 0.5A 
동작온도: -10°C ~ +50° | 보관온도: -20°C ~ +60°C
크기 : 80mm(W) x 60.5mm(H), 57(Φ)
중량: 500g
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