제품명 : IDC412M (아날로그 미니어쳐 카메라)
1. 개요

IDC412M은 1/3인치 SONY Super HAD 638 CCD를 채용하여 550TV본을 구현한 고화질 미니어처 카메라 입니다. 초소형 크기로 ATM기기 내부 및 보안이 필요한 장비 내부에 설치가 적합하며, 전용 브라켓이 포함되어 있어 설치의 용이성을 강화한 제품입니다. 또한 0.00001Lux의 초저조도 기능을 구현하였으며, HSBLC, Day&Night 기능을 통하여 주야간 선명한 화질을 실현하였습니다.
2. 기능 및 구성
ㆍ1/3" SONY SUPER HAD 638 CCD

ㆍSuper High Resolution : 550TV본

ㆍ3.6mm  Fixed Board Lens

ㆍ최저조도 : 0.00001 Lux

ㆍHSBLC 및 Day&Night 기능 지원.

ㆍ움직임 감지, 프라이버시 영역 설정 기능 지원

ㆍ전용 브라켓 내장으로 편리한 설치
3. 제 원  
촬상소자: 1/3" SONY Super HAD 638 CCD, 41만 / 신호방식: NTSC
최대화소수: 811(H) x 508(V) / 촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

유효화소수: 768(H) x 494(V) / 동기방식: Internal 
수평해상도: 550TV본 / 최저조도: 0.00001 Lux
신호대잡음비: 50dB / 비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm 

화이트밸런스: ATW/AWB → SET/Manual
전자 셔터 속도: Auto / FLK / Manual (1/60~1/100,000sec)
역광보정 HSBLC / BLC / Off
AGC: On / Off
Day&Night(Color): Color / Auto
프라이버시 존: On / Off (4 Programmable Zone)
사용전원: DC 12V, 0.5A
렌즈: 3.6mm  Fixed Board Lens
동작온도: -10℃ ~ +50℃
보관온도: -20℃ ~ +60℃
크기: 34mm(W) x 34mm(H) x 19mm(D)
중량: 60g
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