제품명 : IDC413BR (41만화소 박스형 IR 카메라)
1. 개요

IDC413BR는 실외용(IR적외선LED) 카메라로서 1/3인치 SONY SUPER HAD CCD II와 개선된 DSP CHIP을 통해 600TV본의 뛰어난 화질의 영상을 보여줍니다. 야간의 환경에서 PIR센서가 감지 되지 않는 동안에도 28개의 적외선IR을 통해서 최대 90M의 암흑 상태에서도 볼 수 있으며, 또한 가변렌즈 5~50mm를 통해 근거리와 원거리 영상을 확대하여 볼 수 있습니다.
2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD II

•Super High Resolution: 600TV본

•Auto Iris 가변렌즈: 5~50mm

•디지털 노이즈 제거 기능(DNR) 기능

•OSD Control Board 내장
3. 제 원  
촬상소자: 1/3″ SONY Super HAD CCD II, 41만
신호방식: NTSC | 최대화소수: 811(H) X 508(V)

촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

유효화소수: 768(H) X 494(V)

동기방식: Internal | 수평해상도: 600TV본

최저조도 : IR LED ON : 0 Lux / IR LED OFF : 0.00001 Lux 
신호대잡음비: 52dB 이상

비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm 

전자 셔터 속도: 자동셔터 / FLK / 수동 (1/60~1/120,000sec) 
화이트밸런스: ATW / AWB → SET / Manual
역광보정: BLC / HLC / OFF |  AGC: HSBLC (LEVEL Selectable)
Day&Night(Color): Color / BW / AUTO
프라이버시 존: On / Off (최대 4개영역)
사용전원: DC 12V, 1.5A (어댑터 포함)
렌즈: DC Auto Iris Varifocal Lens (5~50mm)
IR LED: 28EA (Φ8)
IR LED 가시거리: Indoor: 90M / Outdoor: 60M
사용전원 DC12V, 1.5A (어댑터 포함)
동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 100mm(W) x 170mm(H) x 230mm(D) | 중량 1500g
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