제품명 : IDC417BR (41만 화소 박스형 IR 카메라)
1. 개요

IDC417BR은 실외용(IR적외선LED) 카메라로서 1/3인치 SONY SUPER HAD CCD II와 개선된 DSP CHIP을 통해 600TV본의 뛰어난 화질의 영상을 보여줍니다. 야간의 환경에서 PIR센서가 감지 되지 않는 동안에도 111개의 적외선IR을 통해서 최대 140M의 암흑 상태에서도 볼 수 있으며, 또한 가변렌즈 5~50mm를 통해 근거리와 원거리 영상을 확대하여 볼 수 있습니다.
2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD II

•Super High Resolution: 600TV본

•DC Auto Iris 가변렌즈: 5~50mm

•디지털 노이즈 제거 기능(DNR) 기능

•적외선 LED 111개 CDS센서 내장

•OSD Control Board 내장

•방수, 방진용 브라켓 일체형 하우징
3. 제 원  

촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD Ⅱ, 41만
신호방식 NTSC
최대화소수 811(H) x 508(V) | 촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V)
유효화소수 976(H) x 494(V) | 동기방식 Internal
수평해상도 600TV본 | 최저조도 0Lux (IR LED On)
Sens-Up : Auto / Off (Selectable x2 ~ x512)
신호대잡음비 52dB이상 | 화이트밸런스 ATW/AWC →Set/AWB/Manual
비디오출력 CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm | 전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/120,000sec)
OSD 한글OSD | 역광보정 BLC/HCL/Off
AGC On / Off
Day & Night : Color, B / W, Auto, External
프라이버시 존 On / Off (최대 12개 영역)
렌즈 5~50mm Varifocal Lens
IR LED 111EA | IR LED 가시거리 Indoor : 120M / Outdoor : 90M
방진 방수 IP66 | 사용전원 DC12V, 5A (어댑터 포함)
동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 195mm(W) x 90mm(H) x 310mm(D)
중량 2000g
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