제품명 : IDC421DR(W) (52만화소 돔 카메라)
1. 개요 

IDC421DR은 41만 1/3인치 SONY Super HAD CCD II를 채용하였으며, 600TV 본을 구현하고, 외부충격 대응 및 방수처리된 적외선 돔 감시 카메라입니다. 33개의 IR을 채용하여 암흑 상태에서도 외곽에서 최대 25M까지 적용하여 원거리에서도 최적의 감시환경을 확보할 수 있습니다.
2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD II

•Super High Resolution : 600TV본

•Auto Iris Varifocal Lens 2.8~12mm

•최저조도 : 0Lux(IR LED On)

•한글 OSD 제어 기능

•역광보정 : BLC 기능

•3DNR 기능 내장

•Day & Night 설정 기능

•모니터 테스트 출력단자 내장

•동작탐지, 특정영역 감시설정 기능

•3축 설치 시스템
3. 제 원  

촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD Ⅱ, 41만
신호방식 NTSC | 최대화소수 811(H) x 508(V)
촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V) | 유효화소수 768(H) x 494(V)
동기방식 Internal | 수평해상도 600TV본 | AGC On / Off | Day & Night : Color, B / W, Auto, External
최저조도 0 Lux  | Sens-up Auto (x2 ~ x256) / Off

신호대잡음비 52dB이상 | 화이트밸런스 ATW/AWB/AWC → Set/Manual
비디오출력 CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm | 전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/120,000sec)
역광보정 BLC | 프라이버시 존 On / Off (최대 4개 영역) | 렌즈 4~9mm Varifocal Lens
IR LED : 33EA (5Ø) | IR LED 가시거리 Indoor: 35M / Outdoor: 25M
사용전원 DC12V, 1.5A (어댑터 포함) | 동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 146mm(W) x 105mm(H) x 146mm(D) | 중량 590g
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