제품명 : IDC424BR (41만화소 박스형 적외선 카메라)
1. 개요
IDC424BRS는 세계최초로 SWP기능을 탑재, 거미 퇴치 및 접근을 차단하여 거미줄로 인한 시야의 방해를 원천적으로 차단하였으며, 600TV본의 초고해상도를 동시에 갖춘 프리미엄 적외선 카메라 입니다. 3DNR 및 HSBLC기능을 탑재하여 주야간 고선명도의 화질을 제공하며, 35개의 IR LED를 채용하여 최대 35M의 가시거리를 제공합니다.
2. 기능 및 구성

ㆍ1/3" SONY Super HAD CCD

ㆍDC Auto Iris Varifocal 3.5~16mm Lens

ㆍ600TV본의 초고해상도 영상 제공

ㆍ3DNR 기능으로 노이즈 없는 선명한 화질 구현

ㆍHSBLC 기능으로 강한 역광에도 깨끗한 영상 구현

ㆍIR LED 35EA 채용으로 야간 가시거리 최대 35M

ㆍ최대 8개 영역의 프라이버시 존 설정 기능

ㆍIP65 등급의 방진/방수 성능
3. 제 원  
촬상소자: 1/3" SONY Super HAD CCD, 41만
신호방식: NTSC | 최대화소수: 811(H) X 508(V)
촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V) | 유효화소수: 768(H) X 494(V)
동기방식: Internal | 수평해상도: 600TV본
최저조도: IR LED ON : 0 Lux | 신호대잡음비: 52dB 이상
화이트밸런스: ATW / AWB / 일시보정 / 수동보정비디오출력: CVBS : 1.0 Vp-p 75ohm
ACG: 낮음 / 중간 / 높음 / 꺼짐 

DNR : 켜짐 (x2~x258 레벨조정) / 꺼짐
역광보정: Auto | 전자 셔터 속도: 자동셔터 / 떨림방지 / 수동 (1/60~1/100,000sec)
Day&Night (Color): Auto / BW / Color / External
사용전원: DC 12V, 1.5A (어댑터 포함) | 렌즈: DC AUTO IRIS Varifocal Lens (3.5~16mm
IR LED: 35EA (Φ5) | IR LED 가시거리: Indoor: 35M / Outdoor: 25M
IP 규격: IP66 | 동작온도: -10℃ ~ +50℃
보관온도: -20℃ ~ +60℃
크기: 81mm(W) x 115mm(H) x 245mm(D)
중량: 1600g
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