제품명 : IDC503D (52만화소 돔 카메라)
1. 개요

IDC503D는 52만 화소 SONY Super HAD CCDⅡ를 채용한 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 Day&Night 실내용 카메라입니다. 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치의 편의성을 극대화한 한글 OSD 메뉴 및 Varifocal 렌즈를 포함하여 설치 환경에 따라 역광보정, 화이트 밸런스, 프라이버시 존, AGC 기능 등을 지원합니다.

2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD, 52만 화소
•수평해상도 700TV본
•최저조도 : 0.00001Lux

•OSD 지원
•역광보정 : BLC, HSBLC기능
•3DNR내장
•Day&Night 설정 기능
•동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  

촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD Ⅱ, 52만
신호방식 NTSC | 최대화소수 1020(H) x 508(V)

촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V) | 유효화소수 976(H) x 494(V)

동기방식 Internal | 수평해상도 700TV본
최저조도 0.00001Lux @F1.2(Sens-up x256)

Sens-up Auto (x2 ~ x256) / Off

신호대잡음비 52dB이상 | 화이트밸런스 ATW/AWB/AWC → Set/Manual

비디오출력 CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm

전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/100,000sec) / FLK

역광보정 BLC/HSBLC/Off | 3D-DNR On(0~200 Level Selectable) / Off

AGC On / Off | Day & Night Color / Auto

프라이버시 존 On / Off (최대 8개 영역)

렌즈 4~9mm Varifocal Lens | 사용전원 DC12V, 0.5A (어댑터 포함)

동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 124mm(W) x 100mm(H) , 130(Ø)

중량 1000g
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