제품명 : IDC507BR (52만화소 박스형 IR 카메라)
1. 개요

IDC507BR은 52만 화소 SONY Super HAD CCDⅡ를 채용한 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 IR 카메라입니다. 36개의 IR LED를 채용하여 야간 최대 40m의 가시거리를 지원하며, IP66등급의 방진 방수 성능을 지원하여 실내외 모든 환경에 최적화된 제품입니다
.2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD

•Super High Resolution : 700TV본

•6mm Fixed Board Lens

•Power IR LED 36EA

•최저조도 : 0Lux (IR LED ON
3. 제 원  
촬상소자: 1/3" SONY Super HAD CCD, 52만
신호방식: NTSC
최대화소수: 811(H) X 508(V)

촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

유효화소수: 768(H) X 494(V)

동기방식: Internal
수평해상도: 700TV본

최저조도: LED ON : 0 Lux
신호대잡음비: 50dB 이상
비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm 

전자 셔터 속도: Auto / Manual (1/60sec~1/100,000sec)
AGC: 켜짐(0~255 레벨조정) / 꺼짐
Day&Night(Color): Color / BW / Auto
프라이버시 존: On / Off (4 Programmable Zone)
사용전원: DC 12V, 1.5A (어댑터 포함)
렌즈: 6mm Fixed Board Lens
IR LED: 36EA (Φ10)
IR LED 가시거리: Indoor: 40M / Outdoor: 20M
IP 규격: IP66
동작온도: -10℃ ~ +50℃ | 보관온도: -20℃ ~ +60℃
크기: 81mm(W) x 72mm(H) x 175mm(D) | 중량: 700g
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