제품명 : IDC511B (52만화소 박스 카메라)
1. 개요 
IDC511B는 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 Day&Night 카메라로서 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치의 편의성을 극대화한 한글 OSD 메뉴는 설치 환경에 따라 역광보정, 화이트 밸런스, 프라이버시 존, AGC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.
2. 기능 및 구성
•1/3″ SONY Super HAD CCD, 52만 화소
•수평해상도 700TV본
•최저조도 : 0.00001Lux
•한글 OSD 지원
•역광보정 : BLC, HSBLC기능
•3DNR내장
•Day&Night 설정 기능
•동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  
촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD Ⅱ, 52만
신호방식 NTSC / 최대화소수 1020(H) x 508(V)
촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V) /유효화소수 976(H) x 494(V)
동기방식 Internal / 수평해상도 700TV본
최저조도 0.00001Lux @F1.2(Sens-up x258)
Sens-up Auto (x2 ~ x258) / Off | 신호대잡음비 53dB이상
화이트밸런스 ATW/AWB/AWC → Set/Manual | 비디오출력 CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm
전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/100,000sec) / FLK
OSD 한글OSD | 역광보정 BLC/HSBLC/Off
3D-DNR On(0~200 Level Selectable) / Off

AGC On / Off | Day & Night Color / Auto

프라이버시 존 On / Off (최대 8개 영역)
렌즈 C & CS Mount  | 사용전원 DC12V, 0.5A (어댑터 포함)
동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 58mm(W) x 52mm(H) x 123mm(D) | 중량 600g
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