제품명 : IDC512BR (52만화소 박스형 IR 카메라)
1. 개요 

IDC512BR은 52만 화소 SONY Super HAD CCDⅡ를 채용한 700TV본의 고해상도와 야간에서도 탁월한 성능을 발휘하는 IR 카메라입니다. 5~50mm의 가변렌즈와 28개의 고성능 IR LED를 채용하여 야간 최대 90m의 가시거리를 지원하며, IP66등급의 방진방수 성능을 지원하여 실내외 모든 환경에 최적화된 제품입니다.
2. 기능 및 구성

•1/3″ SONY Super HAD CCD, 52만 화소
•수평해상도 700TV본
•최저조도 : 0Lux(IR LED On)
•한글 OSD 지원
•역광보정 : BLC, HLC기능
•Day&Night 설정 기능
•동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  

촬상소자 1/3″ SONY Super HAD CCD Ⅱ, 52만
신호방식 NTSC | 최대화소수 1020(H) x 508(V)
촬상주파수 15.734KHz(H), 58.94Hz(V)
유효화소수 976(H) x 494(V)
동기방식 Internal | 수평해상도 700TV본
최저조도 0Lux (IR LED On) | 신호대잡음비 52dB이상
화이트밸런스 ATW/AWC →Set/AWB/Manual
비디오출력 CVBS : 1.0Vp-p 75Ohm
전자셔터 Auto / Manual(1/60sec~1/120,000sec)
역광보정 BLC/HSBLC/Off | DNR On / Off

AGC On / Off | Day & Night Color / Auto

프라이버시 존 On / Off (최대 12개 영역)
렌즈 5~50mm Varifocal Lens
IR LED 28EA (8Ø) | IR LED 가시거리 Indoor : 90M / Outdoor : 60M
방진 방수 IP66
사용전원 DC12V, 1.5A (어댑터 포함)
동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기 102mm(W) x 95mm(H) x 275mm(D) | 중량 1700g
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