모델명 : IDC703ZR36 (52만화소 적외선 카메라)
1. 개요

IDC703ZR36는 1/4인치 SONY EFFIO Chip인 Super HAD II (Double Scan) CCD를 채용하였으며, 700TV본을 구현한 IR ZOOM 렌즈 카메라 입니다. x36 (3.4~122.4mm) 렌즈를 적용하여 원거리의 선명한 영상을 감시 할 수 있습니다.
2. 기능 및 구성

•1/4″ 613K pixels Sony Super HAD II (Double scan) CCD

•Super High Resolution : 700TV본

•Auto ZOOM Lens X36 (3.4~122.4mm)

•최저조도 : 0Lux

•3DNR 기능 내장

•Day & Night 설정 기능

•장거리(최대 100M) 야간 감시거리 제공

•동작탐지, 특정영역 감시설정 기능

•3축 설치 시스템
3. 제 원  
촬상소자: 1/4″ SONY EFFIO SUPER HADⅡ(DOUBLE SCAN)CCD, 52만
신호방식: NTSC
최대화소수: 1028(H) X 508(V) | 촬상주파수: 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

동기방식: Internal

수평해상도: 700TV본 : 최저조도: IR LED ON : 0 Lux
Sense up : Auto / Off (x2~x258) | 신호대잡음비: 50dB 이상

비디오출력: CVBS: 1.0 Vp-p 75ohm | OSD : 한글 OSD
전자 셔터 속도: 자동셔터 / AFLK / 수동 (1/60~1/120,000sec)
화이트밸런스: ATW / AWB → SET / Manual
역광보정: Low / Middle / High
AGC: Low / Middle / High
DNR: Low / Middle / High
Day&Night(Color True Day/Night with ICR) | 사용전원: DC 12V, 5A (어댑터 포함)
렌즈: DC Auto Zoom Lens (3.4~122.4mm) | 

IR LED: 136EA (Φ5) | IR LED 가시거리: Indoor: 120M / Outdoor: 100M
동작온도 -10℃~50℃ | 보관온도 -20℃~60℃
크기: 260mm(W) x 95mm(H) x 275mm(D) | 중량: 2300g
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