제품명 : IDR 7116U (16CH Digital Video Recorder)
1. 개요

  IDR 7116U는 16CH PC Based DVR로서 초당 120장의 녹화속도를 지원하는 H.264 방식의 고성능 디지털 시큐리티 시스템이다. 1TB의 기본 HDD를 지원하며 최대 5개의 HDD장착이 가능하다. DVD-RW를 기본으로 제공하며 전면의 USB단자를 통하여 간편한 백업이 가능하다. 데이터베이스 구조의 저장방식을 통한 안정적인 녹화가 가능하며, SMART BASE를 통하여 간편한 네트워크 기능을 지원한다. HDD S.M.A.R.T. 기능을 통하여 안정적인 녹화가 가능하다.
2. 기능 및 구성

1) 실시간감시 480ips / 녹화 120ips
2) BNC or UTP 16CH 지원
  3) 유동 IP 지원 및 웹브라우져를 이용한 원격감시 지원
  4) 전면USB포트를 통한 간편한 데이터 백업

5) DVD-RW 내장으로 백업의 편의성 제공

6) VGA , SPOT 출력 지원

  7) S.M.A.R.T. 기술을 이용한 HDD관리 기능

3. 제 원 
  1) 영상입력 : 16채널 BNC or UTP
  2) 영상출력 : 1 VGA, SPOT: 8BNC(순차), Multi SPOT(OSD출력지원)
  3) 압축방식 : H.264, 2KB(표준화질 기준)

  4) 감시속도 : 480ips 

  5) 녹화속도 : 120ips

  6) 해상도 : 감시 800X600, 녹화 720X480, 720X240, 360X240, 180X120

  7) O/S : Windows XP(Embedded)

  8) 저장장치 : 기본 HDD 1TB(최대 5개), USB/SCSI HDD(선택사양)
  9) 백업장치 : DVD-RW(기본), USB HDD/CD-RW/DVD-RW(선택사양)

  10) USB : 8 USB2.0 (전면:2, 후면:6)

11) 백업파일 : MiniBank(전용 백업뷰어), JPG, BMP, AVI
12) 기타기능 : 정전 후 자동재부팅, 위변조방지, 움직임감지 영역 및 감도 조절
  13) 녹화모드 : 연속, 스케쥴, 움직임감지, 이벤트, 물체감지, 텍스트 인

14) 동작온도/습도 : 5°C~40°C / 0%~90%

  15) 사용전원 : 100~240V AC, 50/60Hz
16) 크기/중량 : 440mm(W) x 178mm(H) x 496mm(D) , 15.3Kg

17) 소비전력 : 350W
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