제품명 : IDR 7816 (16CH Hybrid Digital Video Recorder)
1. 개요

  IDR 7816은 16CH(Hybrid 16CH) PC Based DVR로서 초당 480장의 녹화속도로 저장 및 2채널 Full-HD 영상 저장이 가능한 프리미엄 시큐리티 시스템 입니다. 8CH의 Hybrid 기능을 지원 하여 비디오서버, 네트워크 카메라 등 다양한 카메라 영상의 고해상도 녹화가 가능 합니다. 기본 1TB HDD를 지원하며 최대 5개의 HDD장착이 가능하다. DVD-RW를 기본으로 제공하며 전면의 USB단자를 통하여 간편한 백업이 가능하다. 데이터베이스 구조의 저장방식을 통한 안정적인 녹화가 가능하며, SMART BASE를 통하여 간편한 네트워크 기능을 지원한다. HDD S.M.A.R.T. 기능을 통하여 안정적인 녹화가 가능하다.
2. 기능 및 구성

1)실시간감시 480ips / 녹화 480ips
2)네트워크 카메라 연결 지원, 하이브리드 기능 제공
  3)유동 IP 지원 및 웹브라우져를 이용한 원격감시 지원
  4)전면USB포트를 통한 간편한 데이터 백업

  5)네트워크를 이용한 원격지 소프트웨어 업그레이드 기능6)D1 해상도 녹화가능

3. 제 원 
  1)영상입력 : 16채널 BNC(16CH Network, 2CH Full-HD)
  2)영상출력 : 1 VGA, 1main (Multi SPOT), 8 SPOT, 16 Loop out
  3)압축방식 : H.264, 2KB(표준화질 기준)

  4)감시속도 : 480ips 

  5)녹화속도 : 480ips

  6)해상도 : 감시 800X600, 녹화 720X480, 720X240, 360X240
  7)O/S : Windows XP(Embedded)

  8)저장장치 : 기본 HDD 1TB(최대 5개), USB/SCSI HDD(선택사양)
  9)백업장치 : DVD-RW(기본), USB HDD/CD-RW/DVD-RW(선택사양)

  10)USB : 8 USB2.0 (전면:2, 후면:6)

11) 백업파일 : MiniBank(전용 백업뷰어), JPG, BMP, AVI

12) 기타기능 : 정전 후 자동재부팅, 위변조방지, 움직임감지 영역 및 감도 조절

  13) 녹화모드 : 연속, 스케쥴, 움직임감지, 이벤트, 물체감지, 텍스트 인

14) 동작온도/습도 : 5°C~40°C / 0%~90%

  15) 사용전원 : 100~240V AC, 50/60Hz

16) 크기/중량 : 440mm(W) x 178mm(H) x 496mm(D) , 15.3Kg

17) 소비전력 : 350W
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