MODEL : MNC328BRZ (2 MegaPixel Network 장거리 감시 적외선 카메라)
1. 개요
 MNC328BRZ는 Full-HD해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 외곽 장거리용 카메라 입니다. 광학 18배줌을 지원하며 원 근거리 감시시 최적의 환경을 제공합니다. 트리플 스트리밍 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.
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2. 기능 및 구성

•H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼 코덱

•Full-HD해상도 및 실시간 30ips전송

•트리플 스트리밍

•최대 10명 동시 접속 / 최대가시거리 100M
•x18줌렌즈 일체형 / IR LED 80EA지원(ø5 56EA, ø10 24EA)
•전원 DC 및 PoE지원(IR LED는 12VDC 연결시에만 동작 가능)
•IR LED 밝기 조절 가능
•ONVIF 지원
3. 제 원  
1. 촬상소자   : 1/2.8” 2MegaPixel CMOS

2. 주사방식   : Progressive Scan

3. 해상도 : 1920x1080(Full-HD), 1280x720(HD), 720x480(D1), 360x240(CIF)
4. 렌즈 : 4.7~84.6mm 18배 줌렌즈
5. Day & Night: 지원

6. 영상출력   : RJ-45(Network), Terminal Block
7. 전원 : DC 12V 5A, PoE
8. IR LED 가시거리 : 야간  최대가시거리 80M 지원(주간 200M)
9. 압축방식 : H.264 Main Profile, M-JPEG
10. 온도 : -10˚~50˚C
11. UPNP : 지원

12. 전송속도 : 30ips(Full-HD) + 30ips(D1) 동시 전송
13. 최대 접속 : 10명

14. 보안 : 사용자 인증, IP filtering, SSL, IEEE802.1x
15. 프로토콜 : IPv4,ONVIF, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, DHCP, DVRNS, DNS, FTP, RTP, RTSP, RTCP, DDNS, SMTP, SNTP, SNMP, mDNS
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