제품명 : MNC426VHR (MFZ IR 돔 네트워크 카메라)
1. 개요

 MNC426VHR는 MFZ IR 돔형 네트워크 카메라로써 최대 Full-HD급의 해상도를 지원한다. 전동 가변 렌즈를 사용하여 외부에서 초점과 줌 조절이 가능하여 설치 및 사용편의성을 강화하였다. 28개의 IR LED를 탑재하여 주야간 최상의 화질을 지원하며 Vandal 구조 및 Heater 내장, IP66을 지원하여 다양한 외부 환경에 최적화된 제품이다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- IR LED 28EA, 야간 가시거리 20m

- Micro SD (SDHC) 메모리 지원, PoE 지원, Onvif 지원
- 최대 10명 동시 접속
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.8” CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED on)
    - 렌즈 : 3.3~10mm 전동 가변 초점 렌즈
    - 신호대 잡음비 : 50dB

    - Dynamic Range : 74.7dB

    - 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)
    - Day&Night : 지원
    - 영상출력 : 네트워크(RJ-45), Terminal Block
    - 압축방식 : H.264 Main Profile

    - 전송속도 : 30ips(HD)+30ips(D1) 동시전송
    - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

    - 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
    - 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

    - 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, 오디오 감지, 템퍼링, 트립존
    - 오디오/알람 : 1in / 1out
- 방진/방수 : IP66
- 동작온도 : -40~50°C (DC 12V 아답터 사용시 히터 동작)
    - 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 14.4W (Heater On)
    - 치수 : Ø150.5 x 98.8mm       - 중량 : 0.98kg
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