제품명 : MNC4295BR (차량번호인식 네트워크 카메라)
1. 개요

MNC4295BR은 차량번호 인식 및 추출이 가능한 2메가픽셀 고해상도 네트워크 박스형 카메라 입니다. 트리플 스트리밍, micro SD(SDHC), PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상품질을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile, M-JPEG

- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080)

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 트리플 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능) 

- 최대 10명 동시 접속

- 차량번호 인식/추출 가능(IDIS NVR과 호환 및 연동)

- micro SD 최대 32GB 지원

- IP66 지원

- ONVIF 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.8”CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080
    - 렌즈 : 가변 초점 렌즈 (f=6~50mm)
    - IRIS : DC Auto Iris / Manual Iris

    - 프라이버시존 : 5Zones
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
    - S/N 비 : 50dB 이상
    - Wide Dynamic Range : 70dB 이상
    - IR가시거리(LEDs) : 20m(6EA)
    - 셔터스피드 : 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- Day&Night : Yes (ICR)
    - 압축방식 : H.264 (MP), M-JPEG
    - 스트리밍해상도 : 1920x1080, 320x240
- 양방향 오디오 : Yes
- 방진/방수 대응 : IP66

    - 이벤트 동작: 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존 
- 알람 입력/출력 : 2/2 

- 동작온도 : -10°C ~ 50°C
    - 전원 : 12VDC
    - 소비전력 : 6.0W

    - 외형 치수 : 192mm x 125.5mm x 552mm
    - 중량 : 4kg
    - 인증 : KC
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