제품명 : MNC4570DF (네트워크 FISHEYE 카메라)
1. 개요

MNC4570DF는 5메가 해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 FISHEYE 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변비트레이트 기능을 제공하며 끊김없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 또한 iRAS, iNEX에서 드워핑 기술을 통하여 다양한 멀티뷰와 영상 내 감시가 가능합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- 5메가급 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 쿼드 스트리밍(4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- 최대 10명 동시 접속
- Onvif 지원
- PoE 지원
3. 제 원  
    - 촬영 소자: 1/1.8”CMOS, 5메가픽셀
    - 주사방식 : 프로그레시브 
    - 최대 해상도 : 2560 x 2048

- 최저조도 : .0001 Lux

    - 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f=1.45mm, F2.0)
    - 신호대 잡음비 : 50dB

    - Wide Dynamic Range : 70dB(90Db@digital WDR)
    - 전자셔터 : Auto, Manual(1/30~1/8,000 sec), Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)
    - Day & Night : Yes(ICR)

    - 화질개선 : Auto Expose, Auto White Balance, Digital Noise Reduction, Backlight Compensation
- 프라이버시 존 : 16 Zones
- 지능형 영상 분석 : 움직임감지, 탬퍼링, 트립존
- 외부 영상 출력 : 1 Terminal Block
    - 비디오 압축방식 : H.264(MP), M-JPEG
    - 비트레이트 제어 : H.264 – CBR / VBR
    - 최대 프레임레이트 : 30ips (@2560x2048)
    - 오디오 압축방식 : G.726, G.711
    - 접속방식 : DirectIP 모드 : DirectIP 모드 / 일반모드 : IDIS 일반모드, ONVIF Profile S
    - 멀티 스트리밍 : DirectIP 모드 : 쿼드 스트리밍 / 일반모드 : 헥스트플 스트리밍 
- 보안 : DirectIP 모드 : SSL암호화 / 일반모드 : Multi-User Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL암호화
    - 이벤트 동작 : 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존
    - 오디오 입력 / 출력 : 1(Line in) +1(Internal MIC) / 1(Line out)
- 방진/방수 : -
    - 동작온도 : -10~50°C
    - 동작습도 : 0%~90%
    - 전원 : 12V DC, PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 6W
    - 치수 : Ø155.0 x 43.0mm 
    - 중량 : 0.58kg
    - 인증 : FCC, CE(50130-T), KC
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