제품명 : MNC5208D (돔 네트워크 카메라)
1. 개요

MNC5208D는 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 2메가 고해상도 네트워크 돔형 카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 고정 초점 렌즈 (f=2.8)

- 최대 2메가 해상도 및 실시간 30ips 전송

- True WDR (듀얼 스캔 타입)

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- PoE 지원

-ONVIF 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3” CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080
- 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f=2.8mm)

    - 최저조도 : 0.0001 Lux
    - S/N 비 : 45dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/8000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5, 1/15)
    - Day & Night : Yes (ICR)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- 외부 영상 출력 : 1 BNC
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T
    - 최대 프레임레이트 : 30ips : 1920x1080 (WDR)
    - 스트리밍 : DirectIP : 쿼드 스트리밍 / IDIS, ONVIF Profile S : 트리플 스트리밍 
    - 영상분석 : 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존
    - 이벤트 버퍼링 : Yes (up to 60MB)
- 동작온도 : -10°C~50°C
- 동작습도 : 0~90°C
    - 전원 : PoE(IEEE802.3af class 2)
    - 소비전력 : 4.36W

    - 외형 치수 : Ø111.9mm x 82mm
    - 중량 : 0.25kg
    - 인증 : FCC, CE, KC
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