제품명 : MNC5210DR (IR 돔 네트워크 카메라)
1. 개요

 MNC5210DR는 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 고해상도 네트워크 돔형 카메라입니다. 쿼드 스트리밍, PoE등 최적의 감시 환경 구축을 지원하고, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, Micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- True WDR (듀얼 스캔 타입)

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- IR LED 2EA, 야간 가시거리 15m

- Micro SD/SDHC/SDXC 지원

- 최대 10명 동시 접속

- PoE 지원, Onvif 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3” CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED on)
    - 렌즈 : 고정 초점 렌즈(f=4.0mm | 3.3mm)
    - 신호대 잡음비 : 50dB

    - Dynamic Range : 120dB

    - 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)
    - Day&Night : 지원
    - 영상출력 : 네트워크(RJ-45)
    - 압축방식 : H.265, H.264 Main Profile

    - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

    - 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, 오디오 감지, 템퍼링, 트립존
    - 오디오/알람 : 1in / 1out
- 동작온도 : -10~50°C (DC 12V 아답터 사용시 히터 동작)
    - 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 4.5W

    - 치수 : Ø131 x 79.3mm       - 중량 : 0.31 kg
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