제품명 : MNC5211DR (돔 네트워크 카메라)
1. 개요

MNC5211DR은 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 고해상도 네트워크 돔형 IR카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 WDR, Day & Night 기능, Micro SD/SDHC/SDXC, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- True WDR (듀얼 스캔 타입)

- 쿼드 스트리밍 (3가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 고휘도 IR LED 4EA, 야간 가시거리 20m

- Micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- PoE 지원

- Onvif 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3” CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080
    - 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f=2.8mm / 4.0mm)
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
    - S/N 비 : 45dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/8000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5, 1/15)
    - Day&Night : Yes (ICR)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)
- 프라이버시존 : 8 Zones
- IR가시거리 (LEDs) : 20m (4ea)
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T
    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 최대 프레임레이트 : 30ips : 1920x1080(WDR)
    - 영상분석 : 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존 
- 동작온도 : -10~50°C
- 동작습도 : 0%~90%
    - 전원 : PoE(IEEE802.3af class 2)
    - 소비전력 : 4.36W

    - 외형 치수 : Ø111.9mm x 82mm
    - 중량 : 0.25kg
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