제품명 : MNC5260P ( 네트워크 핀홀 카메라 )
1. 개요

MNC5260P는 2메가 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 네트워크 핀홀 카메라입니다. 최대 128GB micro SD/SDHC/SDXC 메모리까지 Smart Failover 기능을 지원하여 빈틈 없는 보안영상을 제공하며, Day & Night, True WDR, BLC, HSBLC 기능을 통해 최상의 영상품짐을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- 최대 2메가픽셀 (1920 x 1080)

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- micro SD/SDHC/SDXC 최대 128GB 지원

- Day & Night(ICR) 지원

- True WDR, BLC, HSBLC 지원

- PoE (IEEE 802.3at, Class 4) 지원
- H.265, H.264(MP), M-JPEG

3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.9”CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 렌즈 : 고정초점 렌즈 (f=2.5mm, F2.0)

고정초점 렌즈 (f=4.3mm, F2.0)
    - 최저조도 : 0.0001 Lux
    - S/N 비 : 45dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 프라이버시존 : 8 Zones
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)
- 최대 프레임레이트 : 30ips : 1920x1080
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T
    - Day&Night : Auto / On / Off / Schedule
    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 오디오 압축방식 : G.726, G.711
    - 오디오 : 1 (Line in) / 1 (Line out)
    - 영상분석 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존

    - 동작온도 : -10~50°C
    - 전원 : 12VDC, PoE(IEEE802.3at class 4)
    - 소비전력 : 4.08W

    - 외형 치수 : Ø153mm x 36.5mm x 132.7mm

    - 중량 : 0.9kg
    - 인증 : FCC, CE, KC
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