제품명 : MNC5270C (큐브형 네트워크 카메라)
1. 개요

MNC5270C는 H.265를 지원하는 2메가픽셀 고해상도 큐브 카메라입니다. Full-HD 해상도(1920 x 1080)와 30ips 프레임레이트를 지원합니다. 최대 128GB Micro SD/SDHC/SDXC 메모리까지 Smart Failover 기능을 지원하여 끊김 없는 최상의 영상품질을 제공합니다. 
2. 기능 및 구성 
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG

- 최대 2메가픽셀(1920 x 1080)
- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송
- Micro SD/SDHC/SDXC 최대 128GB 지원
- PoE (IEEE 902.3af Class 3)지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/3”CMOS, 2메가픽셀
    - 주사 방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f=2.8mm, F1.8)
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
    - S/N 비 : 49.85dB

    - Wide Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/10000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

- IR가시거리 (LEDs) : 15m (4ea)
    - 압축방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG
    - 네트워크 : 10/100/1000 BASE-T
    - 최대 프레임레이트 : 30ips : 1920x1080 
    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍
    - 오디오 압축방식 : G.726, G.711

    - 양방향 오디오 : Yes(Up to 60MB)
    - 오디오 : 1 (Line in) / 1 (Line out)
    - 영상분석 : 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존

    - 동작온도 : -10~50°C
    - 전원 : PoE(IEEE802.3af class 3)
    - 소비전력 : 5.3W

    - 외형 치수 : Ø86mm x 64.9mm x 86mm
    - 중량 : 0.215kg
    - 인증 : KC
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