제품명 : MNC580B (박스형 네트워크 카메라)

1. 개요
MNC580B는 8메가를 지원하는 고해상도 네트워크 박스형 카메라 입니다. 쿼드 스트리밍, micro SD/SDHC/SDXC, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile, M-JPEG

- 최대 8메가픽셀 (3840 x 2160)

- Ultra-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- 최대 10명 동시 접속

- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원

- PoE 지원

- ONVIF 지원
3. 제 원  

    - 촬영 소자 : 1/2.3" CMOS, 8메가픽셀
- 최대 해상도 : 3840 x 2160
- 주사 방식 : 프로그레시브
- 렌즈 : Optional (C/CS mount)
- IRIS : P-Iris / DC Auto Iris / Manual Iris 

- 최저 조도 : 0.0001 Lux
- S/N 비 : 45dB
- Wide Dynamic Range : 70dB
- 전자셔터 : Auto / Manual (1/30~1/8000), Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5,1/15)
- Day & Night : Yes (ICR)
- 프라이버시 존 : 16 Zones
- 지능형 영상 분석 : 움직임 감지, 탬퍼링, 트립존
- 비디오 압축방식 : H.264(MP), M-JPEG
- 최대 프레임레이트 : 30ips : 3840 x 2160, 60ips : 1920 x 1080
- 오디오 압축방식 : G.726, G.711
- 양방향 오디오 : Yes
- 이더넷 : RJ45 (10/100/1000 BASE-T)
- 이벤트 동작 : 움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 탬퍼링, 트립존
- 이벤트 버퍼링(Pre & Post) : YES (up to 100MB)
- 동작 온도 : -10°C ~ 50°C
- 동작 습도 : 0% ~ 90%
- 사용 전원 : 12VDC, PoE(IEEE 802.3af class 3)
- 소비 전력 : 8.4W
- 외형치수(W x H x D) : 75.62mm x 70.90mm x 129.32mm
- 무게 : 0.4kg
- 인증 : FCC, CE, KC, UL
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