■ 제품명 : MTC1205BR (HD-TVI IR 카메라)
1. 개요

MTC1205BR은 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI IR 카메라로서 주야간의 환경에 구애받지 않는 전천후 카메라입니다. 24개의 고휘도 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공하며, 아파트, 대형 빌딩, 마트, 은행, 공공 분야 등의 감시 환경에 적합합니다. 설치 환경에 따라 완벽한 Day & Night, 역광 보정, 화이트 밸런스, 프라이버시 존, AGC, DEFOG, LSC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.
2. 기능 및 구성 
- 1/2.8" SONY CMOS, 2메가픽셀 

- Full-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

- 최저 조도 : 0 Lux (IR LED On)

- 한글 OSD 지원

- 역광 보정 : BLC, HDBLC 기능

- Day & Night 설정 기능

- 동작 탐지, 프라이버시 존 설정 가능
3. 제 원  
- 촬상 소자 : 1/2.8“ SONY CMOS. 2메가픽셀

- 최대 해상도 : 1920 x 1080

- 주사 방식 : 프로그레시브

- 최대 화소 수 : 2000(H) x 1121(V)

- 유효 화소 수 : 1984(H) x 1105(V)

- 렌즈 : 3.6mm Fixed Lens
- 최저 조도 : 0 Lux ( IR LED On)
- S/N 비 : 50dB 이상

- WDR : On / Off (Low, Middle, High)

- IR LED : 24 EA
- TDN : YES(ICR)
- 비디오 출력 : 1.0Vp-p Composite. 75Ohms / 1.0Vp-p TVI(Transport Video interface) 75Ohms

- 화이트 밸런스 : ATW(1,700K ~11,000K) / AWC → Set / Manual / AWB

- 전자 셔터 : Auto / Manual(1/30, 1/25sec ~ 1/30000sec) / FLK

- OSD : 한글

- 역광 보정 : BLC / HSBLC(1 ~20 Level Adjustable) / Off
- DNR : 2D, 3D
 - AGC : On(0 ~ 20 Level Adjustable) / Off

 - Brightness : 0 ~ 20 Level Adjustable

- Sens-UP : Auto(x2 ~x32) / Off

 - ACE : Off / Low / Middle / High

 - Day & Night : Auto(AGC) / Day / Night / Ext

 - Motion Detection : On / Off (최대 4개 영역)

 - 프라이버시 존 : On / Off (최대 16개 영역)

 - Alarm Output : 0

 - Mirror : V-Flip

- D-ZOOM(EZOOM) : On / Off (x2 ~ x8)

- Sharpness : On(0 ~15 Level Adjustable) / Off

- DEFOG : On / Off

- GAMMA Correction : r = 0.45 ~ 0.65

- Lens Shading(LSC) : On / Off

- 방진 / 방수 대응 : IP66

- 동작 온도 / 습도 : -10℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80%

- 보관 온도 / 습도 : -20℃ ~ 60℃ / 20% ~ 95%

- 사용 전원 : DC 12V

- 외형 치수(W x H x D) : 68 mm x 65.5mm x 136.7mm
- 중량 : 510g
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