■ 제품명 : MTC1207BRS (HD-TVI IR 카메라)
1. 개요

MTC1207BRS는 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI 뷸렛 타입 서치라이트 카메라입니다. 아파트, 대형빌딩, 마트, 은행, 공공분야 등에 최적의 감시환경을 제공합니다. 설치 환경에 따라 완벽한 Day & Night, 역광보정, 화이트밸런스, 프라이버시 존, AGC, DEFOG, LSC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.
2. 기능 및 구성 
ㆍFull-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

ㆍ최저조도 : 0 Lux (IR LED On)

ㆍ한글 OSD 지원

ㆍ역광보정 : BLC, HSBLC 기능

ㆍDay&Night 설정 기능

ㆍ동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  
- 촬상 소자 : 1/2.9“ SONY CMOS. 2메가픽셀

- 최대 해상도 : 1920 x 1080

- 주사 방식 : 프로그레시브

- 유효 화소 수 : 1984(H) x 1105(V)

- 렌즈 : 2.8~12mm Lens
- 최저 조도 : 0 Lux ( IR LED On)
- S/N 비 : 50dB 이상

- WDR : On / Off (Low, Middle, High)

- TDN : YES(ICR)
- 비디오 출력 : 1.0Vp-p Composite. 75Ohms / 1.0Vp-p TVI(Transport Video interface) 75Ohms

- 화이트 밸런스 : ATW(1,700K ~11,000K) / AWC → Set / Manual / AWB

- 전자 셔터 : Auto / Manual(1/30, 1/25sec ~ 1/30000sec) / FLK

- AGC : On(0 ~ 20 Level Adjustable) / Off

 - Brightness : 0 ~ 20 Level Adjustable

- Sens-UP : Auto(x2 ~x32) / Off

 - ACE : Off / Low / Middle / High

 - Motion Detection : On / Off (최대 4개 영역)

 - 프라이버시 존 : On / Off (최대 16개 영역)

 - Mirror : V-Flip

- D-ZOOM(EZOOM) : On / Off (x2 ~ x8)

- GAMMA Correction : r = 0.45 ~ 0.65

- 방진 / 방수 대응 : IP66

- 동작 온도 / 습도 : -10℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80%

- 보관 온도 / 습도 : -20℃ ~ 60℃ / 20% ~ 95%

- 사용 전원 : DC 12V

- 외형 치수(W x H x D) : 192.6mm x 119.5mm x 315.4mm 
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