■ 제품명 : MTC1210SH (HD-TVI PTZ 카메라)

1. 개요

MTC1210SH는 Full-HD 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 HD-TVI PTZ 카메라로 초당 420°의 초고속 Pan/Tilt 속도를 지원하는 고성능 제품입니다. 안정적인 데이터 전송 및 Micro SD (SDHC) 메모리 지원 등 사용자 편의를 위한 각종 기능이 적용된 제품입니다. 설치 환경에 따라 완벽한 Day & Night, 역광보정, 화이트밸런스, 프라이버시 존, AGC, DEFOG, LSC 기능 등을 제공하여 보다 선명한 영상을 구현합니다.
2. 기능 및 구성
ㆍ1/2.8” SONY CMOS, 2메가픽셀

ㆍFull-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

ㆍ역광보정 : BLC, HSBLC 기능

ㆍDay&Night 설정 기능

ㆍ동작탐지, 프라이버시 존 설정 기능
3. 제 원  

- 촬상 소자 : 1/2.8“ SONY CMOS. 2메가픽셀

- 최대 해상도 : 1920 x 1080
- 유효 화소수 : 1945 X 1097
- 주사 방식 : 프로그레시브

- 렌즈 : 30배 전동 줌 렌즈 (4.3mm ~ 129.0mm)
- 최저 조도 : COLOR : 0.35 Lux | BW : 0.013Lux @ 50IRE
- WDR : True WDR (OFF / ON, NIGHT OFF (Low, Middle, High))
- Pan Range & Speed : 360° Endless, Max. 380°/sec. (Preset)
- Tilt Range & Speed : -10° ~ 190°, Max. 380°/sec. (Preset)
- TDN : YES(ICR)
- 비디오 출력 : 1 HD BNC , 1 SD BNC
- 화이트 밸런스 : Auto, Manual, Icandecent, Fluorescent, Outdoor
- 전자 셔터 : Auto(1/30,000~x8 sec.), Manual
- OSD : 한글
- DNR : 2D, 3D
 - AGC, Brightness, Motion Detection, Mirror, Defog : 지원
- Sens-UP : OFF / x2 ~ x8
 - 프라이버시 존 : On / Off (최대 16개 영역)

 - 알람 In/Output : Input 4ea / Output 1ea
- D-ZOOM(EZOOM) : On / Off (x1 ~ x8)

- Sharpness : 0~10 Level 적용
- GAMMA Correction : 0 ~ 4
- Lens Shading(LSC) : On / Off

- 방진 / 방수 대응 : -

- 동작 온도 / 습도 : -10℃ ~ 50℃ / 20% ~ 80%
- 사용 전원 : DC 12V, 12W (히터, 팬 사용시 AC 24V, 50W)
- 외형 치수(W x H x D) : Ø234 x 301mm
- 중량 : 3.3 kg
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