제품명 : NC-S420-3ZXW1 (네트워크 IR 스피드돔 카메라)
1. 개요

 NC-S420-3ZXW1는 Full-HD를 지원하는 네트워크 IR 스피드돔 카메라로써 30배의 고배율 줌 렌즈를 탑재한 제품이다. 최저조도 0Lux(IR LED On) 및 True-WDR, IP66은 물론 초당 420도의 고속 팬틸트 속도를 지원하는 고성능 제품이며, 최대 10명의 동시접속, 쿼드 스트리밍 등 강력한 네트워크 성능을 제공한다.   
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile 적용.
- Full-HD(1920x1080) 해상도 지원.

- 최저조도 0 Lux (IR LED On) 
- 쿼드 스트리밍 및 고정/가변 비트레이트 기술 적용
- 광학 32배 줌, 고속 팬틸트 속도.
- 흔들림 보정 기능 지원

- ONVIF 지원
- IP66 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.8” CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0 Lux (IR LED On)
    - 렌즈 : 광학 30배 줌렌즈
    - 신호대 잡음비 : 50dB

    - WDR : 108dB
    - 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/10,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter
    - Day&Night : 지원
    - 압축방식 : H.264 Main Profile

    - 전송속도 : 최대 60ips
    - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

    - 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
    - 보안 : Multi-User Authority, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, SSL 암호화
    - 팬틸트 속도 : 0.02° ~ 180°/s (프리셋 사용시 420°/s)
    - 팬틸트 범위 : 팬 360°, 틸트 200°
- 동작온도 : -50~50°C 

- 방진/방수 : IP66

    - 전원 : DC12V
    - 소비전력 : Max. 36W (IR LED On)
    - 치수 : 357.5mm x 228Ø
    - 중량 : 6.1kg
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