제품명 : NC-Z220-1Z1 (박스형 네트워크 줌 카메라)
1. 개요

 NC-Z220-1Z1는 20배 광학줌 렌즈를 탑재한 박스형 네트워크 카메라로써 최대 Full-HD급의 해상도를 지원한다. Day&Night, 역광보정, 최저조도 0.0002Lux의 우수한 광학적 사양과 트리플 스트리밍, 비트레이트 자동 조절 기능, 다양한 전용 뷰어를 통한 뛰어난 네트워크 감시 사양을 제공한다.
2. 기능 및 구성 
- H.264 Main Profile 적용.
- Full-HD (1920x1080) 해상도 지원.

- 최저조도 0.0002Lux

- 트리플 스트리밍 및 고정/가변 비트레이트 기술 적용
- PoE지원(IEEE802.3af)
- SD(SDHC) 메모리 지원

- ONVIF 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/2.8”CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0.0002Lux

    - 렌즈 : 광학 20배 줌렌즈(f=4.7~84.6mm)
    - 신호대 잡음비 : 50dB

    - Dynamic Range : 95dB

    - 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)
    - Day&Night : 지원
    - 영상출력 : 네트워크(RJ-45), RCA

    - 압축방식 : H.264 Main Profile

    - 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송
    - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

    - 스트리밍 : 트리플 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
    - 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

    - 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백
    - 오디오/알람 : 1in/1out

    - 영상분석 : 트립존, 탬퍼링, Audio detection, Pre-Recorded Voice Alert
    - 동작온도 : -10~50°C
    - 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 0), 6W
    - 치수 : 77.8mm x 75mm x 190.1mm
    - 중량 : 0.71kg
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