MODEL : PCR 7416 (16CH Digital Video Recorder)
1. 개요

 PCR7416은 아이디스의 독자적인 H.264 전용 칩셋을 채용한 보급형 16채널 PC Type

DVR 로서 초당480장의 속도로 저장이 가능한 시스템입니다. 사용자 편의성을 극대화
한 GUI 로 초보자부터 전문가까지 모든 사용자에게 손쉽게 사용할 수 있는 제품입니다.
2. 기능 및 구성

  1) 실시간감시 480ips / 녹화 480ips

  2) 유동 IP 지원 및 웹브라우져를 이용한 원격감시 지원

  3) 전면 USB 를 통한 영상 데이터 백업 및 소프트웨어 업그레이드 지원
  4) 네트워크를 이용한 원격지 소프트웨어 업그레이드 기능

5) 자체방화벽 기능으로 바이러스 침입을 차단
6) D1 해상도 녹화가능
7) DVD COMBO내장으로 백업의 편의성 제공

8) VGA 및 Composite 출력 지원

  9) S.M.A.R.T. 기술을 이용한 HDD관리 기능

10) I-BANK2.0 영상저장방식 

11) DVRNS등록으로 유동IP에서의 네트워크연결의 편리성

12) 상호연결구조 암호화 방식을 통하여 저장데이터의 위조 및 변경이 불가능

13) WebGuard를 통한 원격감시 및 검색 기능

14) SMTP연동 기능

15) 물체감지 및 움직임감지 검색 기능

16) 클립플레이어를 통한 multi channel Back-up.

17) 양방향 오디오 지원

18) Embedded Windows 
3. 제 원 
  1) 영상입력 : 16채널 BNC

  2) 영상출력 : 1 VGA, SPOT: 1BNC(16분할)
  3) 압축방식 : H.264
  4) 감시속도 : 480ips 

  5) 녹화속도 : 480ips

  6) 해상도 : 감시 800X600, 녹화 720X480, 720X240, 360X240

  7) O/S : Embedded Windows 
  8) 저장장치 : 기본 HDD 1TB(최대 3개), USB/SCSI HDD(선택사양)
  9) 백업장치 : DVD-COMBO(기본), USB HDD/CD-RW/DVD-RW(선택사양)

  10) USB : 8 * USB2.0 (전면:2, 후면:6)

11) 백업파일 : MiniBank(전용 백업뷰어), JPG, BMP, AVI

12) 네트워크 : LAN(10/100/1000 Base Ethernet)

  13) 인터페이스 : RS232 1(Terminal Block), RS485 1 (Terminal Block)
  14) 통신전송속도 : Max. 480ips

  15) 기타기능 : 정전 후 자동재부팅, 위변조방지, 움직임감지 영역 및 감도 조절
  16) 녹화모드 : 연속, 스케쥴, 움직임감지, 이벤트, 물체감지, 텍스트 인

17) 동작온도/습도 : 5°C~40°C / 0%~90%

  18) 사용전원 : 100~240V AC, 50/60Hz
  19) 크기/중량 : 440mm(W) x 177mm(H) x 462mm(D) , 13.7Kg
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