제품명 : DC-T3243HRX (뷸렛형 네트워크 IR 카메라)
1. 개요

DC-T3243HRX은 H.265 압축방식을 지원하는 Full-HD 네트워크 IR 카메라로서 주야간의 환경에 구애 받지 않는 전천후 카메라입니다. 전동 가변 초점 렌즈를 적용하여 원격으로 초점 및 줌 컨트롤이 가능 하며 IR LED를 탑재하여 최적의 야간 영상 품질을 제공하며 적외선 동작 감지 센서에 의한 정확한 움직임 감지가 가능합니다. 쿼드 스트리밍 기능을 통해 끊김 없는 네트워크 감시 시스템 구축이 가능 합니다.
2. 기능 및 구성 
ㆍH.265, H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱

ㆍFull-HD 해상도 및 실시간 30ips 전송

ㆍ전동 가변 초점 렌즈 (f=9-22mm, F1.5-2.8)

ㆍ쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

ㆍ최대 10명 동시 접속

ㆍIP66등급의 방진 방수

ㆍ적외선 동작 센서, 모션 감지

ㆍIR LED 10EA 탑재

ㆍ야간 가시거리 30m     ㆍOnvif 지원
3. 제 원  
    - 이미지센서 : 1/1.9”CMOS, 2메가픽셀
    - 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
    - 해상도 : 1920x1080(Full-HD)
    - 최저조도 : 0Lux(IR LED On)
    - 렌즈 : 9~22mm (MFZ)렌즈
    - 신호대 잡음비 : 45dB

    - Dynamic Range : 120dB(True WDR)
    - 셔터스피드 : Auto, 1/30~1/8,000 sec, Anti-Flicker, Slow Shutter(1/7.5s, 1/15s)
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)

    - 압축방식 : H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
    - 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송
    - 네트워크 : 10/100/1000 Based Ethernet

    - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
    - 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

    - 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백
    - 오디오 : 1 / 1
    - IR LED : 10EA, 야간 가시거리 30m

- 방진/방수 : IP66, IK10, Heater
    - 영상분석 : 움직임 감지, 트립존, 탬퍼링

    - 동작온도 : -40~50°C
    - 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 2)
    - 소비전력 : 8.64W

    - 치수 : Ø73.5mm x 307mm (Ø2.9" x 12.09")
    - 중량 : 1.17kg
[image: image1.png]“IDIS

FAIQIAL ofolC A
Intelligent Digital Integrated Security





