제품명 : SDR 411 (4CH Digital Video Recorder)
1. 개요

 SDR 411은 Stand Alone DVR로써 RTOS기반의 안정적인 운영환경을 제공한다. 4CH 입력을 초당 120장의 녹화가 가능하며, 4개의 오디오 입력을 통해 녹음 기능을 지원한다. VGA 및 BNC 모니터 출력을 지원하며 네트워크를 통한 원격 감시가 가능하다. 마우스 및 리모콘을 통한 손쉬운 감시 및 검색이 가능하며 HDD S.M.A.R.T. 기능으로 안정적인 녹화시스템을 제공한다.
2. 기능 및 구성

  1) 실시간감시 120ips / 녹화 120ips
  2) 4CH의 오디오 입력 및 1CH의 오디오 출력 지원
  3) DVD COMBO 내장으로 백업의 편의성 제공
4) VGA 및 Composite 출력 지원
  5) S.M.A.R.T. 기술을 이용한 HDD관리 기능

6) I-BANK2.0 영상저장방식 사용 및 RTOS기반의 뛰어난 안정성

3. 제 원 
  1) 영상입력 : 4채널 BNC

  2) 영상출력 : Analog RGB: 1 VGA, Composite: 1BNC
  3) 압축방식 : H.264, 4KB(표준화질 기준)

  4) 감시속도 : 120ips 

  5) 녹화속도 : 120ips

  6) 해상도 : 감시 800X600 / 녹화 720X480, 720X240, 360X240
  7) O/S : Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
  8) 저장장치 : 기본 HDD 500GB(최대2개)
  9) 백업장치 : DVD COMBO(기본), USB HDD(선택사양)

  10) USB : 2 USB2.0 

11) 백업파일 : Clip player(전용 백업뷰어), JPG, BMP, AVI

12) 네트워크 : LAN(10/100Mbps Ethernet)

  13) 인터페이스 : RS232, RS485(Pan/Tilt/Zoom제어)
  14) 기타기능 : 정전 후 자동재부팅, 위변조방지, 움직임감지 영역 및 감도 조절
  15) 녹화모드 : 연속, 스케쥴, 움직임감지, 센서연동, 프리이벤트, 긴급녹화
16) 동작온도/습도 : 5°C~40°C / 0%~90%

  17) 사용전원 : 100~240V AC, 50/60Hz
  18) 크기/중량 : 430mm(W) x 88mm(H) x 400mm(D) , 6.0Kg
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