제품명 : SDR 863 (8CH Digital Video Recorder)
1. 개요

SDR863은 Full-HD 디스플레이, 전채널 D1급 영상 녹화가 가능한 8CH Stand Alone DVR입니다. Full-HD 모니터의 완벽한 디스플레이 지원과 HDMI출력 제공으로 선명한 영상 감시 및 e-SATA 스토리지를 지원하여 여유로운 저장공간 운영을 제공합니다. 또한 사용자 중심의 GUI, 강력한 네트워크 성능을 지원하여 장비 운영의 효율성을 극대화한 제품입니다.
2. 기능 및 구성

  1)실시간감시 240ips / 녹화 D1 240ips
  2)Full-HD 디스플레이 지원 및 HDMI 출력 지원 
  3)오디오 녹음 및 재생 : 4CH 오디오 입력과 1CH출력 
  4)S.M.A.R.T. 기술을 이용한 HDD관리 기능

5)e-SATA지원을 통한 외부 저장 장치 확장 가능 

3. 제 원 
  1) 영상입력 : 8채널 BNC

2) 영상출력 : 1VGA, 1BNC, 1HDMI, 16Loop Out 
3) 압축방식 : H.264, 2KB(360x240)
  4) 감시속도 : 240ips 

  5) 녹화속도 : 240ips

6) 해상도 : 감시: 1920x1080  녹화:720x480, 720x240, 360x240 
7) O/S : Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
  8) 저장장치 : 기본 HDD 1TB(최대3개)
  9) 백업장치 : DVD COMBO(기본), USB HDD(선택사양)

  10) USB : 2 USB2.0 (전면:2)
11) 백업파일 : Clip player(전용 백업뷰어), JPG, BMP, AVI

12) 네트워크 : LAN(10/100/1000Mbps Ethernet)

  13) 인터페이스 : RS232, RS485(Pan/Tilt/Zoom제어)
  14) 통신전송속도 : Max. 60ips

  15) 기타기능 : 정전 후 자동재부팅, 위변조방지, 움직임감지 영역 및 감도 조절
  16) 녹화모드 : 연속, 스케쥴, 움직임감지, 센서연동, 프리이벤트, 긴급녹화
17) 동작온도/습도 : 5°C~40°C / 0%~90%

  18) 사용전원 : 100~240V AC, 50/60Hz
  19) 크기/중량 : 430mm(W) x 88mm(H) x 400mm(D) , 7.3Kg
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