제품명 : MNC329DR (네트워크 IR Dome 카메라)
1. 개요

 MNC329DR은 Full-HD 해상도를 지원하는 메가픽셀 네트워크 IR 돔형 카메라입니다. 쿼드러플 스트리밍, PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하며 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다. 또한 IR LEDs를 탑재하여 주야간 최상의 화질을 지원합니다.
2. 기능 및 구성
- H.264 Main Profile, M-JPEG 듀얼코덱
- Full-HD 해상도 및 실시간 30 ips 전송
- 쿼드 스트리밍 (4가지 해상도 및 화질 선택 가능)

- Micro SD(SDHC) 메모리 지원

- PoE 지원

- Onvif 지원

3. 제원
- 촬상 소자 : 1/2.9” CMOS, 2메가픽셀

- 스캔 방식 : 프로그레시브

- 해상도 : 1920 x 1080 (Full-HD)

- 렌즈 : 고정 초점 렌즈 (f = 4.0mm, F 2.0)

- 화각 : 84.4° (H), 50.3° (V), 104.6° (D)

- 최저 조도 : 0 Lux (IR LEDs On)

- 신호대 잡음 비 : 50 dB

- Dynamic Range : 74.7 dB
- 셔터스피드 : 자동 / 수동 (1/30s ~ 1/8000s) / 안티 플리커 / 슬로우 셔터 (1/7.5s, 1/15s)

- Day & Night : 지원
- IR 가시거리 (LEDs) : 15m (2EA)

- 영상출력 : 네트워크(RJ-45), RCA

  - 압축방식 : H.264 Main Profile

  - 전송속도 : 30ips(Full-HD)+30ips(D1) 동시전송
  - 네트워크 : 10/100 Based Ethernet

  - 스트리밍 : 쿼드 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
  - 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x

  - 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백
  - 동작온도 : -10~50°C
  - 전원 : 12V DC, PoE (IEEE 802.3af class 2)
  - 소비전력 : 3.96W

  - 치수 : Ø131 x 75.8mm
  - 중량 : 0.3kg
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