**제품명 :** **AL-1112 (알람 박스)**

**1. 기능 및 구성**

알람 입력, 릴레이 출력 추가 확장

DirectIP NVR 지원

iNEX 솔루션 지원

릴레이 아웃 4개

알람 입력 8개

**2. 제 원**

알람 입력 : 8 Digital-Input

 -Dry contact, Wet contact

 High : Open or DC 5V ~ DC 30V

 Low : Short or DC 0V ~ DC 1.8V

알람 출력 : 4 Relay-out

-NC, NO, COMMON

전원 : 12VDC(300mA), 5VDC(400mA)

이더넷 : 10/100Mbps

동작 온도 : -10℃ ~ 50℃

전원 : 12VDC, 24VAC, PoE

인증 : FCC, CE, KC

외형 치수(W x H x D) : 200mm x 44mm x 154.7mm

무게 : 0.77kg