**제품명 :** **DA-EC3101R/T (EoC)**

**1. 기능 및 구성**

네트워크 동축케이블 증폭기

PoE지원 (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)

동축케이블 최대 500m 네트워크 전송

**2. 제 원**

이더넷 연결 : RJ45, Auto-MDI/MDI-X sensing

이더넷 케이블 : CAT5 이상

이더넷 전송 거리 : 최대 100m

이더넷 전송 속도 : 10/100 BASE-T, half / full duplex

COAX 연결 : BNC

COAX 전송 거리 : 최대 500m

최대 데이터 처리량 : 95Mbps

동작 온도 : -20°C ~ 60°C

전원 : DC56V / 1.17A

소비 전력 : 65.52W

인증 : FCC, CE, KC

외형 치수(W x H x D) : 61.6mm x 24mm x 94mm

무게 : 105g