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제품명 : DC-B0362XL (ABF 박스형 네트워크 카메라)

1. 개요
DC-B0362XL는 2메가 해상도를 지원하는 고해상도 메가픽셀 네트워크 박스형 카메라 입니다. 트리플 스트리밍, Micro SD (SDHC), PoE 등 최적의 감시 환경 구축을 지원하며, 완벽한 Day & Night 기능, 가변 비트레이트 기능을 제공하여 끊김 없는 최상의 영상 품질을 제공합니다.

2. 기능 및 구성 
- 저조도 특화 LightMaster
- Optional lens (C/CS mount)
- Full HD (1080p) 해상도
- micro SD/SDHC/SDXC(최대 256GB)
- 트루 다이나믹 레인지 (WDR)
- PoE (IEEE 802.3af Class 2), DC12V
- Auto Back Focus (ABF) 지원

3. 제 원  
- 이미지센서 : 1/2" CMOS, 2메가픽셀
- 스캔방식 : 프로그레시브 스캔
- 해상도 : 1920x 1080
- 최저조도 : Color : 0.02 Lux @ F1.5 / BW : 0.01 Lux @ F1.5
- 렌즈 : C/CS 마운트
- Dynamic Range : 120dB (True WDR)
- 셔터스피드 : Auto, Manual(1/30~1/8,000s), Anti-Flicker, Slow Shutter (1/7.5s, 1/15s)
- Day&Night : 지원
- 영상출력 : 네트워크(RJ-45)
- 압축방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG,
- 전송속도 : 60ips : 1920x1080 / 30ips : 1920x1080(WDR)
- 네트워크 : RJ45 (10/100 BASE-T)
- 스트리밍 : 쿼드 스트리밍, 능동적 대역폭 제어
- 보안 : 사용자 인증, IP필터링, SSL, IEEE802.1x
- 이벤트 처리 : 움직임감지, 이메일전송, FTP업로드, 원격콜백
- 오디오: 1in/1out
- 알람: 2in/2out
- 동작온도 : -10~50°C
- 전원 : DC 12V, PoE(IEEE802.3af class 2)
- 소비전력 : 6W
- 치수 : 78mm x 63.5mm x 142.5mm
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