**제품명 :** **DC-B0662XL-A (Full-HD 라이트마스터 ABF 박스 카메라)**

**1. 기능 및 구성**

2.17MP 저조도 특화 센서

광학 렌즈 장착 지원(C/CS 마운트)

Micro SD/SDHC/SDXC 지원(카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)

알람 입력/출력

PoE IEEE 802.3af (Class 2), 12VDC

트루 WDR 지원

ONVIF 지원

지능형 이미지 분석 이벤트 지원(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)

DirectIP NVR을 통한 손쉬운 설치

센서 이동 자동 초점 [ABF(Auto Back Focus)]

대한민국 연구개발 및 제조

스마트 안개보정

스마트 네트워크 장애 조치

영상 Manual 모드

자동노출 수동 보정 모드

시큐리티 영상 프로파일

**2. 제 원**

이미지 센서 : 2.17MP 이면조사형 8.35mm(1/2 타입) CMOS

최대 해상도 : 1920 x 1080

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : 광학 렌즈 장착 지원 (C/CS 마운트)

Iris 제어 : P-iris / DC 자동 Iris / 수동 Iris

초점 조절 : 센서 이동 자동 초점 [ABF(Auto Back Focus)]

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(150dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple 스트리밍

이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

이벤트 : 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인

이벤트 동작 : 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃

알람 입력 / 출력 : 2 / 2

전원 : 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 2)

인증 : KC, FCC, CE, UL

외형 치수 (W x H) : 78mm x 63.5mm x 142.5mm

무게 : 0.405 kg