**제품명 :** **DC-G8C11PT (TTA인증 Fisheye 주차유도 카메라)**

**1. 제 원**

해상도 : 12MP

렌즈 타입 : Fixed-focal

압축 방식 : H.265, M-JPEG

번호 인식 : 최대 6면

재부재 : 최대 12면

기능 : True WDR 지원

안개 제거

R.G.B 값을 이용한 약 256개의 만공차등 색상표현

POE Extender 기능을 활용한 비용 절감

인증 : TTA Verified Ver.1, KC