**제품명 :** **DC-G953CXT (TTA인증 단방향 주차유도 카메라)**

**1. 제 원**

해상도 : 5MP

렌즈 타입 : Motorized Vari-focal

압축 방식 : H.265, H.264 (MP), M-JPEG

번호 인식 : 최대 4면

기능 : True WDR 지원

안개 제거

R.G.B 값을 이용한 약 256개의 만공차등 색상표현

인증 : TTA Verified Ver.1, KC