**제품명 :** **DC-S6261XT (TTA 인증 Full-HD 12배 미니 PTZ 카메라)**

**1. 기능 및 구성**

공공기관용 보안 성능 품질 TTA Verified Ver.1 획득 제품

2.16MP 저조도 특화 센서

AF 광학 줌 렌즈 (f=5.3 - 64mm), 12배 줌

Micro SD/SDHC/SDXC 지원(카메라 단독 녹화, NVR/VMS 스마트 장애 조치)

오디오 입력/출력

알람 입력/출력

12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)

트루 WDR 지원

ONVIF 지원

지능형 이미지 분석 이벤트 지원(라인/침범/이탈 감지, 화면 가림 감지, 충격 감지, 움직임 감지)

이상 음원 감지 이벤트 지원

자동 음원 방송 지원

스마트 PTZ 조작 지원

PTZ OSD 지원

대한민국 연구개발 및 제조

스마트 안개보정

스마트 네트워크 장애 조치

영상 Manual 모드

자동노출 수동 보정 모드

시큐리티 영상 프로파일

**2. 제 원**

이미지 센서 : 2.16MP 이면조사형 6.46mm(1/2.8 타입) CMOS

최대 해상도 : 1920 x 1080

주사 방식 : 프로그레시브 스캔

렌즈 타입 : AF 광학 줌 렌즈

초점 거리 : f=5.3 - 64mm (12배)

조리개 : F1.4 - 2.8

와이드 다이나믹 레인지 : 트루 WDR(150dB)

전자식 셔터 속도 : 자동 / 수동 (1/30 ~ 1/10000), 안티 플리커, 슬로우 셔터 (1/7.5, 1/15)

팬 범위 : 360° (무한 회전)

팬 속도 : Pan: 0.02~150°/sec (프리셋 이동 속도: 150°/sec)

틸트 범위 : 180° (-10~190°)

틸트 속도 : Pan: 0.02~150°/sec (프리셋 이동 속도: 150°/sec)

프리셋 : 256개

비디오 압축 방식 : H.265, H.264 (MP) M-JPEG

멀티 비디오 스트리밍 : Quadruple 스트리밍

이더넷 : RJ45 (10/100BASE-T)

이벤트 : 움직임 감지, 트립존(라인/침범/이탈 감지), 템퍼링(화면 가림/충격 감지), 알람 인, 이상 음원 감지

이벤트 동작 : 이메일, 원격 콜백, FTP 업로드, SD카드 녹화, 알람 아웃, , PTZ프리셋 이동, 자동 음원 방송

오디오 입력 / 출력 : 1 / 1

알람 입력 / 출력 : 1 / 1

전원 : 12VDC, PoE IEEE 802.3af (Class 3)

인증 : TTA Verified Ver.1, KC

외형 치수 (Ø x H) : Ø155mm x 158.1mm

무게 : 1.6kg